**XE NÂNG HÀNG TOYOTA MỚI ĐỘNG CƠ DẦU**

|  |  |
| --- | --- |
| Model | 62-8FD25 |
| Nhiên liệu | Dầu |
| Xuất xứ | Nhật Bản |
| Kiểu hộp số | Tự động |
| Động cơ | TOYOTA 1DZ – II |
| Hệ thống cân bằng tự động ( SAS ) | Trang bị ( Chống lật, cân bằng nĩa, kiểm soát khung nâng ) |
| Hệ thống cảm biến tự động OPS khi người vận hành rời khỏi ghế | Trang bị ( Khóa nâng hạ - nghiêng ngã khung – xe di chuyển ) |
| Sức nâng | 2500kg tại tâm nâng 500 ở độ cao 4000mm |
| Khung & độ nâng cao | V4000mm – Khung 02 tầng, độ nâng tự do 150mm. Chiều cao tối thiểu của khung nâng 2595mm. |
| Chiều dài nĩa | 1220mm |
| Vỏ xe | Vỏ đặc tiêu chuẩn |
| Bảo hành | * 01 năm hoặc 1000 giờ làm việc tùy theo điều kiện nào đến trước
* 04 lần bảo trì miễn phí công tại 250, 500, 1000 giờ ( Chỉ miễn phí nhân công )
* Hỗ trợ trong việc hướng dẫn sử dụng xe
* Sẵn sàng ký hợp đồng bảo trì sau khi hết thời gian bảo hành
 |
| Ghi chú | * Hệ thống cân bằng tự động – (SAS) ở xe cơ giới, chống lật, chống nghiêng và giảm thiểu rủi ro khi vận hành không đúng cách
* Hệ thống cảm biến tự động – (OPS) đảm bảo mức độ an toàn cao nhất cho người vận hành khi rời khỏi ghế xe
 |